

**HR-21A旋转蒸发仪-自动升降**

**1、产品应用**

旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂；尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物；旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏，也就是减压情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动。

**2、产品特点**

1. 自动升降，结构简单，稳定，可靠，实验室操作人员可单手轻松操作；
2. 液晶显示控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式设定，简单易懂，便于观察与操作；
3. PID控制器，转速，温度，时间设定简单快捷；
4. 独特斜式双层蛇形盘管设计，冷却面积达到0.15㎡，最大蒸发能力可达到Max.22ml/min，确保从少量到大量样品均能够高效回收；
5. 双层高效冷凝器，防止蒸发冷凝器倒流设计，并且冷凝器位置可调节；
6. 专业的密封系统设计，高弹性PTFE材料密封圈，具有耐高温，耐腐蚀，经久耐用等特点，减少实验室操作人员频繁更换密封垫频率，比传统厂家密封圈使用寿命增加一倍以上；
7. 水浴/油浴双重加热模式，外置式加热，方便使用者清洗浴锅。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HR-21A** |
| **旋转速度** | **20~180rpm** |
| 浴锅控温范围 | 水浴锅RT+5~99℃ 油浴锅RT+5~180℃ |
| **蒸发能力** | **22ml/min** |
| **转速设定** | **旋钮设定+液晶显示** |
| **升降方式** | **自动** |
| **电动升降功能** | **有** |
| **主电机** | **直流无刷** |
| **冷凝器** | **蛇形冷凝管冷凝面积0.15m²、1L旋转瓶、1L收集瓶、TS29/38瓶夹、球磨口S35/20** |
| **真空密封圈** | **PTFE+特氟龙涂层** |
| **水浴锅材质** | **不锈钢耐腐蚀涂层** |
| **加热功率** | **1000W** |
| **工作环境温度** | **5~35℃** |
| **浴锅尺寸(内)φ×H (mm)** | **φ230×130** |
| **电源输入** | **220V 50/60HZ** |