****

**1、产品应用**

**HTG-6D滚轴混匀仪**

滚轴混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。操作简单易用，能够对各类常用试管进行滚动摇摆混匀。滚轴混匀仪特别适用于血液、粘性液体和液固悬浮液等混合。适用于预防血液凝固，血液样品可以免加抗凝血剂，而且不会破坏血细胞。

**2、产品特点**

1. LCD显示屏实时显示时间及转速；
2. 1~99h59min范围内任意设定时间；
3. 直流无刷电机性能稳定，速度可调，最高可达100rpm，低噪音，免保养；
4. 采用滚动模式进行运转
5. 滚动过程轻柔，连续长时间运转模式，安全可靠；
6. 兼容使用不同尺寸的试管，应用范围广。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | HTG-6D |
| 产品货号 | 1001011001 |
| 电机类型 | 直流电机 |
| 运行方式 | 摇摆和滚动 |
| 振幅 | 24 |
| 最大载重kg | 4 |
| 滚轴数 | 6 |
| 滚轴规格（长度）mm | 280 |
| 滚轴间距mm | 5 |
| 速度范围rpm | 20~100 |
| 显示 | LCD |
| 工作时间设置 | 1~99h59min |
| 运行方式 | 定时/连续运转 |
| 电源 | 100~240V,50/60Hz |
| 功率W | 15 |
| 允许环境温度℃ | 5-40 |
| 允许相对湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 475\*265\*110 |
| 包装尺寸mm | 540\*475\*215 |
| 净重Kg | 5.5 |
| 毛重Kg | 7.2 |

1. **装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |